**健康体检部、纪委办公室、门诊部家具参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计含税价(元) | 材质说明 | 备注 |
| 1 | 办公桌 | 1200\*600\*760mm | 张 | 2 | 650 | 1300 | 1、基材：木质部分的基材为三聚氰胺板,经过防虫,防潮,防腐等处理。符合国家环保ISO14001标准,甲醛释放量≤0.02mg/m³，表面耐磨耐划痕。确保长时间使用,纹理色泽一致,硬度高,韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8%,符合E1级环保要求； 2、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 3、采用BMB优质五金连接件,结实牢固； 4、结构：一侧三抽屉，一侧主机柜,，中间键盘托。  |  |
| 2 | 就诊椅 | 460\*530\*840mm | 把 | 30 | 280 | 8400 | 1、椅座：采用白色全新 PP 改性工程塑料加增强工艺一次注塑成型，防滑底脚，稳固耐用，无毒无异味；带蓝色坐垫。2、钢架：采用φ19\*15mm 圆钢管由大型自动弯管设备弯曲成型，焊接采用 CO2 气体保护焊满焊而成，平整光滑；3、表面涂装：焊接完成之钢架，经高温去油污。在经抛丸机打磨，进行静电喷塑、经高温分体烤制而成。 |  |
| 3 | 会客接待圆桌 | 桌面直径800mm高750mm，凳高730mm一桌四椅 | 套  | 4 | 1000 | 4000 | 1、桌面：采用三聚氰胺板饰面的实木颗粒板,经过防虫,防潮,防腐等处理。符合国家环保ISO14001标准,甲醛释放量≤0.02mg/m³，表面耐磨耐划痕。确保长时间使用,纹理色泽一致,硬度高,韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8%,符合E1级环保要求； 2、椅面材质选用皮革； 3、椅架及桌架：铁艺，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件标准要求。整体需符合QB/T 2280-2016办公椅技术条件标准要求。横梁：全钢制横梁结构稳固； 4、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形。5、选配方形桌布。 |  |
| 4 | 落地挂衣架 | 高1800mm | 个 | 10 | 260 | 2600 | 材质：实木 |  |
| 5 | 文件柜 | 1850\*900\*400mm | 组 | 1 | 700 | 700 | 采用最新套色拆装工艺，材质采用0.7mm以上优质冷轧钢板，经十道防锈处理、表面酸洗，磷化，静电喷涂工艺加工而成，利用电脑数控冲床、压床成型，确保精确度高达Q/BQB402-2009标准。抗拉强度极限不小于345MPa，冲压件无脱层，裂缝，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级达到8级；表面静电粉末喷塑经200度高温烘烤成型，Pb≤10mg/kg，Cd≤10mg/kg，Cr≤10mg/kg，Hg≤10mg/kg；环保无毒害，外观光滑平整；超厚钢板，一次成型，手感舒适，控制精确，稳定性高，随意调动隔板高度，箱体以优质钢材装甲化实体防护。带标配优质锁具，开关2万次以上无损坏。 |  |
| 合计 |  | 17000 |  |  |