**办公家具参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计含税价(元) | 材质说明 | 备注 |
| 1 | 四门玻璃柜 | 1850\*900\*400 | 个 | 3 | 690 | 2070 | 采用最新窄边拆装工艺，颜色为灰白套色，材质采用0.8mm优质冷轧钢板，经十道防锈处理、表面酸洗，磷化，静电喷涂工艺加工而成，利用电脑数控冲床、压床成型，确保精确度高达Q/BQB402-2009标准。抗拉强度极限不小于345MPa，冲压件无脱层，裂缝，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级达到8级；表面静电粉末喷塑经200度高温烘烤成型，Pb≤10mg/kg，Cd≤10mg/kg，Cr≤10mg/kg，Hg≤10mg/kg；环保无毒害，外观光滑平整；超厚钢板，一次成型，手感舒适，控制精确，稳定性高，随意调动隔板高度，箱体以优质钢材装甲化实体防护。带标配优质锁具，开关2万次以上无损坏。 |  |
| 2 | 四门铁皮柜 | 1850\*900\*400 | 组 | 5 | 690 | 3450 | 采用最新窄边拆装工艺，颜色为灰白套色，材质采用0.8mm优质冷轧钢板，经十道防锈处理、表面酸洗，磷化，静电喷涂工艺加工而成，利用电脑数控冲床、压床成型，确保精确度高达Q/BQB402-2009标准。抗拉强度极限不小于345MPa，冲压件无脱层，裂缝，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级达到8级；表面静电粉末喷塑经200度高温烘烤成型，Pb≤10mg/kg，Cd≤10mg/kg，Cr≤10mg/kg，Hg≤10mg/kg；环保无毒害，外观光滑平整；超厚钢板，一次成型，手感舒适，控制精确，稳定性高，随意调动隔板高度，箱体以优质钢材装甲化实体防护。带标配优质锁具，开关2万次以上无损坏。 |  |
| 3 | 文件柜 | 1850\*900\*400 | 组 | 1 | 800 | 800 | 采用最新窄边拆装工艺，颜色为灰白套色，材质采用0.8mm优质冷轧钢板，经十道防锈处理、表面酸洗，磷化，静电喷涂工艺加工而成，利用电脑数控冲床、压床成型，确保精确度高达Q/BQB402-2009标准。抗拉强度极限不小于345MPa，冲压件无脱层，裂缝，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级达到8级；表面静电粉末喷塑经200度高温烘烤成型，Pb≤10mg/kg，Cd≤10mg/kg，Cr≤10mg/kg，Hg≤10mg/kg；环保无毒害，外观光滑平整；超厚钢板，一次成型，手感舒适，控制精确，稳定性高，随意调动隔板高度，箱体以优质钢材装甲化实体防护。带标配优质锁具，开关2万次以上无损坏。 |  |
| 4 | 值班床（高低床） | 900\*2000\*1800 | 张 | 1 | 1000 | 1000 | 床立柱采用65\*65\*1.2mm闭口管，经十道防锈处理、表面酸洗，磷化，静电喷涂工艺加工而成，新型插卡式连接，无需螺丝。含床板，上下铺配薄棕垫。 |  |
| 5 | 办公桌 | 60\*120 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 1、基材：木质部分的基材为三聚氰胺板,经过防虫,防潮,防腐等处理。符合国家环保ISO14001标准,甲醛释放量≤0.02mg/m³，表面耐磨耐划痕。确保长时间使用,纹理色泽一致,硬度高,韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8%,符合E1级环保要求。； 2、台面：国产优质一线品牌的防火板,具有防火,防腐,防划,耐磨,不褪色等特性；  3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。4选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS）≥10级； 4、采用BMB优质五金连接件,结实牢固。 |  |
|  | 合计 | | | | | 8320 |  |  |