诊查床采购需求

1. 技术要求

1.1整体要求

用于诊室就诊患者检查使用。

1.2具体功能及参数要求

1. 长度：1800mm-1900mm；

二、宽度：600mm-700mm；

三、高度：650mm-700mm；

四、床面：高密度海绵上包裹优质人造皮，镶嵌于床围内；

五、颜色：可定制；

六、床架：碳钢材质；

七、床脚：床脚包裹耐磨损防滑垫；

1. 商务及售后要求

1.交货（实施）期及地点

中标后15个日历日内交由医院指定地点。

2.售后服务

2.1质保期：整床（含配套附件、附属设备等）质保3年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。

2.2负责免费培训1名医务人员。

2.3培训方式：厂家专业人员现场培训，培训次数：1次。

2.4培训标准：相应人员能够熟练掌握设备正确操作、日常维护、维修，可顺利使用等相关工作。